Cadran Solaire

Les cadrans solaires sont des instruments dont le rôle est de donner l’heure à partir de la position du Soleil dans le ciel. Il existe differents types de cadrans : équatorial, polaire, horizontal, vertical.

La fabrication d’un cadran solaire équatorial est assez simple et facile à comprendre.

Ce cadran tire son nom de l’orientation de sa table : parallèle au plan équatorial.

	Pour mesurer le temps on peut prendre la Terre comme modèle car elle fait un tour sur elle-même en 24 heures. On divise la Terre en 24 méridiens d’une heure chacun. (360°/24=15° pour 1 heure) Perpendicluairement au plan équatorial, on trouve l’axe de rotation de la Terre qu’on va appeler le gnomon. L’ombre du gnomon indique l’heure solaire.
cadran solaire B Nord A	On réalise un cadran qui représente l’équateur et l’axe de la Terre. Il doit être parallèle au plan de l’équateur. L’angle du plan du cadran correspond à celui du complèment de la latitude du lieu. Exemple : La lattitude du lieu est l’angle A. A+B= 90° Donc le cadran sera orienté de B=90-A C’est pour cette raison que certain cadran solaire on un angle de 45° (lattitude moyenne en France) pour éviter d’expliquer cette petite mesure d’angle. Angle à l’équateur (latitude 0°) : 90° Angle au pôle Nord (latitude 90°) : 0° Il faudra orienter le cadran suivant un axe Nord –Sud et utiliser la phase appropriée (été ou hiver) UTILISATIONS Le gnomon est parallèle à l’axe de laTerre et donc il pointe l’étoile polaire. Le Cadran Solaire permet de situer les quatre points cardinaux La table du cadran situe le plan équatorial de la Terre.

Sébastien DESSAINT Collège Paul Eluard Gauchy

Observer la Lune

Seb

2004-02-04T23:07:00

daniel lefefebvre